{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno la scrivente richiede informazione riguardante i requisiti di qualificazione, in quando evince una discrepanza tra il bando e il disciplinare più precisamente riguardante la certificazione UNI EN ISO 14001 o EMAS in quando nel bando di gara non viene citata. La certificazione è obbligatoria per la partecipazione alla procedura?","Si conferma che il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o EMAS è obbligatorio quale requisito per la partecipazione al bando di gara.\r\nil rup: Ing. Carlo Consoli"]
[2,"Relativamente al requisito \"Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14000 o EMAS, la Stazione Appaltante riconosce certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri\"\r\nSi richiede di confermare che sia possibile soddisfarlo attraverso l'avvalimento.","il Possesso delle certificazioni ISO  richieste è condizione obbligatoria per la partecipazione al bando e non può essere soddisfatto con l'Avvalimento.\r\nIL RUP: Ing. Carlo Consoli"]
[3,"Buongiorno,\r\nin riferimento alla gara in oggetto, nel bando si richiede come qualificazione per Impianti termici e di condizionamento la categoria OS28 classe III\r\nA tal proposito si richiede quanto segue:\r\n1)\tConsiderato che l’importo a base d’asta per la suddetta categoria è pari ad Euro 516.105,13 e che la categoria OS28 classe II copre lavori per un importo massimo di Euro 500.000,00, con la possibilità di poter partecipare a gare anche di importo maggiore, fino al limite massimo del 20%, quindi per importi a base d’asta fino ad euro 600.000, 00; è possibile partecipare a codesta gara avendo quale categoria per impianti termici e di condizionamento una OS 28 di classe II?\r\n2)\tLa classe II della categoria OS 28 verrà raggiunta attraverso la costituzione di un’ATI dove confluiranno un’azienda che dispone della qualificazione OG11 Classe I ed un’azienda che dispone della qualificazione OS 28 Classe I; è corretto dire che così facendo l’ATI raggiungerà la qualificazione OS 28 classe II necessaria per poter partecipare?\r\nIn attesa di un gentile riscontro si porgono Cordiali Saluti  \r\n","il suo quesito presuppone un'approfondimento sulla particolare condizione che Lei descrive pertanto si rimanda ad attenersi agli atti di gara e  alla normativa vigente.\r\nDistinti saluti"]
[4,"Al fine di quantificare con opportuni calcoli, il miglioramento prestazionale energetico raggiungibile con le scelte tecniche offerte in miglioria, si chiede di avere:\r\n-\tLa stratigrafia delle pareti esterne del Palazzo De Bonis;\r\n-\tLa stratigrafia delle pareti esterne e del solaio sottotetto della scuola\r\nGrazie\r\n","Palazzo de Bonis è costituito da pareti in muratura portante a sezione variabile per i primi due piani, mente l'ultimo livello è costituito da poroton portanti in quanto fu effettuata una sopraelevazione. Il tetto è costituito da struttura in legno lamellare con pacchetto stilodur e coppi tradizionali.\r\nLe pareti della scuola sono anch'esse in muratura portante mente il solaio di copertura e semplicemente in laterocemento."]
[5,"In merito alla sostituzione dei terminali (radiatori con ventilconvettori) e non avendo potuto  in sede di sopralluogo, visionare gli immobili interessati da tale intervento all’interno, chiediamo di avere indicazioni in merito alla predisposizione dello scarico condensa, alla presenza o meno della linea elettrica di alimentazione dedicata ai ventilconvettori e alla tubazione esistente (se compatibile o meno per sezioni e isolamento con quella necessaria per la posa dei ventilconvettori). Nel progetto si parla di sostituzione di terminali ma non si dice niente in merito a tutte queste opere accessorie.","l'edificio ex comune e la scuola hanno la linea di tipo tradizionale con radiatori il primo in ghisa, il secondo in alluminio.\r\nPalazzo de Bonis ha una centrale con due caldaie e una rete integrata con radiatori e termoconvettori.\r\n"]